*** Cálculo de Carga Térmica ***

Projeto      : PrJ-ArCD - SESC - CALDAS - COZINHA
Cliente      : 
Latitude     : 20° Sul
Direção Norte: 108.1° (Direção relativa ao desenho)
Data         : 11/02/2015


1) Ambiente: NITRICIONISTA
   Área                          : 15.68 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.85 (m)
   Taxa de Ocupação              : 7.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 4
   Temperatura                   : 20 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 35 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 19 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 76 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 16 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 10 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 0 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 313.6 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 156.8 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 284 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 168 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 14 (°C)

1.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 20.28   Aberturas = 4.65   Efetiva = 15.63
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 11.52   Aberturas = 0.00   Efetiva = 11.52
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 20.08   Aberturas = 4.65   Efetiva = 15.43
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 11.52   Aberturas = 4.07   Efetiva = 7.46
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33


1.2) Teto com insolação

   Área                 : 15.68 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

1.3) Piso

   Área                 : 15.68 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

1.4) Resultado : NITRICIONISTA

   Vazão de Ar Insuflada         : 1381.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 76.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 22.89
   Trocas por hora de Ar externo : 1.26
   Carga Térmica Sensível        : 12902.2 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.83
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00101
   Carga Térmica Total           : 15479.0 Btu/h 

2) Ambiente: REFEIÇÃO 01
   Área                          : 626.29 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.85 (m)
   Taxa de Ocupação              : 2.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 615
   Temperatura                   : 20 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 35 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 19 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 11685 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 16 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 10 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 81 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 58 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 0 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 12525.8 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 6262.9 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 49815 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 35670 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 14 (°C)

2.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 33.30   Aberturas = 0.00   Efetiva = 33.30
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 2.36   Aberturas = 0.00   Efetiva = 2.36
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 0.77   Aberturas = 0.00   Efetiva = 0.77
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 7.49   Aberturas = 4.30   Efetiva = 3.19
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 5
   Área (m²) : Bruta = 6.39   Aberturas = 0.00   Efetiva = 6.39
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 6
   Área (m²) : Bruta = 9.61   Aberturas = 0.00   Efetiva = 9.61
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 7
   Área (m²) : Bruta = 20.28   Aberturas = 4.65   Efetiva = 15.63
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 8
   Área (m²) : Bruta = 7.30   Aberturas = 0.00   Efetiva = 7.30
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 9
   Área (m²) : Bruta = 13.98   Aberturas = 3.51   Efetiva = 10.47
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 10
   Área (m²) : Bruta = 11.07   Aberturas = 0.00   Efetiva = 11.07
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 11
   Área (m²) : Bruta = 11.55   Aberturas = 0.00   Efetiva = 11.55
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 12
   Área (m²) : Bruta = 20.94   Aberturas = 0.00   Efetiva = 20.94
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33


2.2) Paredes Externas

   Parede 13
      Posicionamento         : [Oeste]
      Área bruta da Parede   : 89.51 (m²)
      Área efetiva da Parede : 25.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 16.58 (m²) (5.15x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00


   Parede 14
      Posicionamento         : [Leste]
      Área bruta da Parede   : 92.28 (m²)
      Área efetiva da Parede : 28.37 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 16.58 (m²) (5.15x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00


   Parede 15
      Posicionamento         : [Norte]
      Área bruta da Parede   : 88.17 (m²)
      Área efetiva da Parede : 28.99 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 11.67 (m²) (3.63x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 3.78 (m²) (1.18x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 17.87 (m²) (5.55x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 10.90 (m²) (3.38x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 6.97 (m²) (2.16x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Porta
         Frestas             : 2.33(m³/h por metro linear) Portas - bem ajustada
         Funcionamento       : Fechada
         Vazão               : 3850.00(m³/h por pessoa)
         Área                : 3.99 (m²) (1.9x2.1m)

         Tipo                : Porta
         Frestas             : 2.33(m³/h por metro linear) Portas - bem ajustada
         Funcionamento       : Fechada
         Vazão               : 3850.00(m³/h por pessoa)
         Área                : 3.99 (m²) (1.9x2.1m)


   Parede 16
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 1.69 (m²)
      Área efetiva da Parede : 1.69 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33


2.3) Teto com insolação

   Área                 : 626.29 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

2.4) Piso

   Área                 : 626.29 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

2.5) Resultado : REFEIÇÃO 01

   Vazão de Ar Insuflada         : 55962.2 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 11685.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.21
   Trocas por hora de Ar externo : 4.85
   Carga Térmica Sensível        : 650973.3 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.60
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00058
   Carga Térmica Total           : 1087229.3 Btu/h 

3) Ambiente: REFEIÇÃO 02
   Área                          : 412.97 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.85 (m)
   Taxa de Ocupação              : 2.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 414
   Temperatura                   : 20 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 35 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 19 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 7866 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 16 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 10 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 81 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 58 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 0 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 8259.4 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 4129.7 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 33534 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 24012 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 14 (°C)

3.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 11.03   Aberturas = 0.00   Efetiva = 11.03
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 13.88   Aberturas = 3.51   Efetiva = 10.38
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 11.55   Aberturas = 0.00   Efetiva = 11.55
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 23.87   Aberturas = 0.00   Efetiva = 23.87
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 5
   Área (m²) : Bruta = 8.98   Aberturas = 4.30   Efetiva = 4.68
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 6
   Área (m²) : Bruta = 8.22   Aberturas = 0.00   Efetiva = 8.22
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 7
   Área (m²) : Bruta = 7.58   Aberturas = 0.00   Efetiva = 7.58
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 8
   Área (m²) : Bruta = 5.47   Aberturas = 0.00   Efetiva = 5.47
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33

   Parede 9
   Área (m²) : Bruta = 20.08   Aberturas = 4.65   Efetiva = 15.43
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo de fachada e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. leve)
   Fator 'U'    : 2.33


3.2) Paredes Externas

   Parede 10
      Posicionamento         : [Sul]
      Área bruta da Parede   : 89.59 (m²)
      Área efetiva da Parede : 27.15 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.10 (m²) (4.69x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00


   Parede 11
      Posicionamento         : [Leste]
      Área bruta da Parede   : 53.13 (m²)
      Área efetiva da Parede : 26.76 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 16.91 (m²) (5.25x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.58 (m²) (0.8x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.90 (m²) (0.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Porta
         Frestas             : 2.33(m³/h por metro linear) Portas - bem ajustada
         Funcionamento       : Fechada
         Vazão               : 3850.00(m³/h por pessoa)
         Área                : 3.99 (m²) (1.9x2.1m)


   Parede 12
      Posicionamento         : [Norte]
      Área bruta da Parede   : 91.86 (m²)
      Área efetiva da Parede : 29.43 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 15.10 (m²) (4.69x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00

         Tipo                : Janela
         Área                : 15.78 (m²) (4.9x3.22m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 1.00


   Parede 13
      Posicionamento         : [Leste]
      Área bruta da Parede   : 0.39 (m²)
      Área efetiva da Parede : 0.39 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33

   Parede 14
      Posicionamento         : [Norte]
      Área bruta da Parede   : 0.56 (m²)
      Área efetiva da Parede : 0.56 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33

   Parede 15
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 2.43 (m²)
      Área efetiva da Parede : 2.43 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo de fachada e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. leve)
      Fator 'U' Parede       : 2.33


3.3) Teto com insolação

   Área                 : 412.97 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

3.4) Piso

   Área                 : 412.97 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

3.5) Resultado : REFEIÇÃO 02

   Vazão de Ar Insuflada         : 38031.4 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 7866.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.92
   Trocas por hora de Ar externo : 4.95
   Carga Térmica Sensível        : 442791.8 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.60
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00056
   Carga Térmica Total           : 736336.0 Btu/h 

4) Resultado Geral

   Fator de Simultanedade (Iluminação): 1.0
   Fator de Simultanedade (Pessoas)   : 1.0
   Vazão à Utilizar                   : Taxa de Renovação do Ar

   Vazão de Ar Insuflada              : 95375.1 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa                : 19627.0 (m³/h)
   Carga Térmica Sensível             : 1106667.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível            : 0.60
   Fator de m² por Btu/h              : 0.00057
   Carga Térmica Total                : 1839044.3 Btu/h 
   CARGA SIMULTÂNEA TOTAL             : 1838986.8 Btu/h
